Szczegółowa specyfikacja materiałów oraz planowanych prac:

1. **Zabezpieczenie podłóg i innych elementów wnętrza folią ochronną oraz taśmą malarską.**

Przed przystąpieniem do prac malarskich, wszystkie podłogi oraz inne elementy wnętrza powinny zostać starannie zabezpieczone przy użyciu folii ochronnej i taśmy malarskiej. Dzięki temu zostaną uniknięte zabrudzenia i uszkodzenia powierzchni, które nie będą malowane.

1. **Zakrycie okien, drzwi oraz innych powierzchni nieprzeznaczonych do malowania.**

Wszystkie okna, drzwi oraz inne powierzchnie, które nie będą objęte pracami malarskimi, powinny zostać dokładnie zakryte, aby zabezpieczyć je przed przypadkowym zachlapaniem farbą.

1. **Wysokość pomieszczeń**: 3,05 m
2. **Zagruntowanie ścian odpowiednim gruntem wodny, a następnie farbą gruntującą.**

Ściany powinny zostać przygotowane do malowania poprzez nałożenie odpowiedniego gruntu wodnego, co zapewni lepszą przyczepność farby. Następnie, na ściany zostanie naniesiona farba gruntująca, co zagwarantuje równomierne krycie i trwałość końcowego wykończenia.

1. **Dobór i dostarczenie farb w odpowiednim kolorze i rodzaju:**
	* piwnica malowana na biało: do pomalowania piwnicy zostanie użyta farba lateksowa zmywalna, np. Śnieżka Eko Plus w kolorze białym.
		+ pomieszczenie numer 5 – kotłownia: jest już pomalowane i wymaga jedynie korekty
		+ pomieszczenie numer 13 oraz numer 14 nie będą malowane
	* reszta pomieszczeń: hol, korytarze, klatki schodowe i gabinety zostaną pomalowane w kolorze jasno-szary, używając farby np. Śnieżka w odcieniu Stalowe magnolie.
	* WC nie będą podlegały malowaniu, ponieważ są wyłożone płytkami aż do sufitu.
	* sufit nie podlega malowaniu, gdyż zostanie pokryty instalacją techniczną, z wyjątkiem piwnicy oraz klatki schodowej, gdzie malowanie sufitu jest przewidziane
2. **Usunięcie zabezpieczeń i folii ochronnych.**

Po zakończeniu malowania wszystkie zabezpieczenia i folie ochronne powinny zostać starannie usunięte, aby odsłonić malowane powierzchnie i ocenić efekt końcowy.

1. **Posprzątanie miejsca pracy, w tym odkurzenie i umycie podłóg oraz usunięcie resztek farby.**