Szczegółowa specyfikacja materiałów oraz planowanych prac:

1. Dokładny pomiar aneksu kuchennego.
2. Wybór materiałów o następujących parametrach lub podobne o takich lub lepszych parametrach

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa materiałów | Ilość sztuk |
| 1. | Fronty, korpusy, blendy, cokoły, okładziny na ścianę płyta laminowana 18mm 5527 dąb kamienny, | 4 szt |
| 2. | Zawiasy blum clip top z blumotion 110 st. | 8 szt |
| 3. | Oświetlenie profil wpuszczany czarny, barwa neutralna, włącznik czarny ze ściemniaczem | 1 kpl |
| 4. | Odbojnik blum tip on | 3 szt |
| 5. | Uchwyt krawędziowy u9r9 czarny | 6 szt |
| 6. | Szuflada blum, 500mm | 1 szt |
| 7. | Szuflada blum, 500mm | 4 szt |
| 8. | Lamele dąb kamienny 36 mm |  |
| 9. | Blat kompaktowy 1,2 mm (marmur avila) |  |
| 10. | Panel tylny: wykonany z blatu kompaktowego 1,2 mm (marmur avila)  |  |
| 11. | Zlewozmywak podwieszany (podblatowy) stalowy jednokomorowy z jedną komorą, wymiary 380 mm x 440 mm lub komora podwieszana (stal szczotkowana) |  |
| 12. | Bateria |  |

1. Dostawa oraz montaż mebli.
2. Podłączenie sprzętów AGD, montaż i instalacja zlewu oraz baterii umywalkowej